

## 01 августа 2016г.

**Новинка 2016! Боковая дверь новой конструкции.**

**Уважаемые дамы и господа!**

С 1 сентября 2016 ГК «Алютех» вводит в ассортимент новую конструкцию боковой двери серии SDN. Боковая дверь устанавливается в фасаде с секционными воротами серии Classic, ProPlus и AluPro. Она выполнена в едином стиле с рядом стоящими воротами, гармонично вписываясь в фасад здания.



**Преимущества новой конструкции:**

1. **Эстетичный внешний вид** благодаря уменьшенной видимой части профилей обрамления двери.
2. **Широкий ассортимент заполнения двери:**
   * **пять рисунков сэндвич-панелей** для заполнения: микроволна, S-, M-, L-гофр, филенка. Цветовая гамма заполнения двери полностью соответствует стандартным цветам панелей секционных ворот. Кроме этого боковую дверь можно окрасить в любой цвет по каталогу RAL.
   * **заполнение из панорамных панелей серии AluPro.**
3. **Широкая цветовая гамма** рамы и коробки двери, ручек и петель:

* **три стандартных цвета рамы и коробки двери:** белый (близкий RAL9016\*), серо-коричневый (близкий RAL8019\*), серебристый-металлик (RAL9006\*). Предусмотрена возможность окраски рамы и коробки в другие цвета RAL (доп. опция).
* **четыре стандартных цвета ручек:** белый (близкий RAL9016\*), серо-коричневый (близкий RAL8019\*), серебристый-металлик (RAL9006\*), черный (близкий RAL9005\*).
* **три стандартных цвета петель:** белый (близкий RAL9010\*), серо-коричневый (близкий RAL8019\*) и серебристый-металлик (RAL9006\*).

1. **Многообразие типов монтажа двери:** встроенный, накладной и комбинированный монтажи разных типов (11 типов). **Открывание:** наружу и внутрь, левое и правое.
2. **Возможность установки** окон, вентиляционных решеток, доводчика рычажного типа.

В стандартный комплект двери входит: алюминиевая рама с коробкой, заполнение из сэндвич-панелей или панорамных панелей толщиной 45 мм, комплект ручек, замка и петель.

При оформлении заявки на дверь необходимо указывать **размер проема** (по аналогии с секционными воротами).

**Информационно-техническая поддержка**

Для продвижения нового продукта разработана информационно-техническая и рекламная документация:

* [описание конструкции и технические данные для монтажа двери боковой серии SDN](http://www.alutech-group.com/upload/iblock/385/ok-i-td-mbd-sdn-ru-v5-17052016-r7020152.pdf);
* [инструкция по монтажу двери боковой](http://www.alutech-group.com/upload/iblock/f68/r7020151-im-bokovaya-dver-230616.pdf);
* [паспорт изделия](http://www.alutech-group.com/upload/iblock/48c/pasport-bd-sdn-ru-280416.pdf);
* буклеты по [гаражным](http://www.alutech-group.com/upload/iblock/239/broshyura-gv-ru-030316.pdf) и [промышленным](http://www.alutech-group.com/upload/iblock/0dd/prospect-id-ru-opt.pdf) воротам дополнены информацией по новой двери.

**Информация по изделию**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Арт.** | **Код** |
| Дверь боковая | SDN | 406017700 |

Новая конструкция боковой двери выводится на рынок вместо текущей калитки в фасаде (арт. SD). Калитка в фасаде будет выведена из ассортимента. При этом для выполнения ремонтов и обслуживания установленных ранее конструкций на складе ООО «Алютех Воротные Системы» г. Минск будет поддерживаться необходимый запас профилей и комплектации.

**Заказы на дверь боковую принимаются с 1 сентября 2016.**

За дополнительной информацией просим обращаться к Вашему менеджеру.

\* цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.

**С уважением,**

**Отдел маркетинга**

**ООО ”Алютех-М”**