

## 01 августа 2016г.

**замок антипаник с нажимной ручкой изнутри (функция B) для встроенной калитки**

**Уважаемые дамы и господа!**

ГК «Алютех» дополняет ассортимент опций для секционных ворот и выводит на рынок устройство экстренного открывания дверей с нажимной ручкой с внутренней стороны (функция В). Замок антипаник с функцией B доступен для гаражных ворот серии Classic, промышленных ворот ProPlus, панорамных ворот AluPro.

Конструкция замка соответствует требованиям стандарта EN 179.

 

|  |  |
| --- | --- |
| *Вид изнутри* | *Вид снаружи (для всех типов монтажа, кроме высоких и вертикальных)* |

***Рис. 1. Устройство экстренного открывания дверей (функция B)***

**Принцип работы замка антипаник с функцией B:**

* ***для открывания калитки изнутри*** необходимо нажать на ручку с внутренней стороны ворот. Калитка откроется, даже если она была предварительно заперта снаружи на все обороты замка.
* ***для открывания калитки снаружи*** необходимо повернуть ключ по часовой стрелке до упора (щелчка), затем нажать на ручку калитки.

**Преимущества новинки:**

* *широкая сфера применения* — возможность врезки в панорамные и сэндвич-панели гаражных и промышленных ворот;
* *удобство эксплуатации* — сердцевина под ключ либо поворотная ручка для запирания калитки изнутри;
* *привлекательная цена* — стоимость новинки на 35% ниже стоимости замка текущей конструкции (с нажимной штангой с внутренней стороны ворот — арт. PED20).

**Информация для заказа:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Артикул** | **Наименование** | **Единица измерения** |
| 407481000 | PED21-45 | Устройство экстренного открывания дверей (функция B) | К-т |

**С уважением,**

**Отдел маркетинга**

**ООО ”Алютех-М”**